;____________________________________________________________________________
;____
;__  Miles Design Audio Interface Library__
;____
;__  Sound driver installation message file__
;____
;__  Default selection criteria/examples:__
;____
;__    .E BLASTER ........ Environment var 'BLASTER' must be present__
;__    .C MVSOUND ........ CONFIG.SYS must contain 'MVSOUND'string__
;__    .A AWEUTIL ........ AUTOEXEC.BAT must contain'AWEUTIL' string__
;____
;__    .NE BLASTER ....... Environment var 'BLASTER' must NOT be present__
;__    .NC MVSOUND ....... CONFIG.SYS must NOT contain 'MVSOUND' string__
;__    .NA AWEUTIL ....... AUTOEXEC.BAT must NOT contain 'AWEUTIL' string__
;__    .ND  .............. Entry cannot be selected as default__
;____
;__    .T1  .............. Optional BLASTER Tn, if present,must be 1|3 __
;__    .T2  .............. Mandatory BLASTER Tn must be 2|4|5__
;__    .T3  .............. Mandatory BLASTER Tn must be >=6 __
;__ __
;__  I/O default derivation:__
;__ __
;__    .IOB .............. Derive I/O defaults from BLASTER variable__
;__    .IOD .............. I/O defaults = first driver default entry __
;__    .ION .............. Do not allow manual I/O configuration at all __
;____
;__    .IOA .............. Use I/O address only (must appearat end)__
;__    .IOL .............. Suppress high-DMA prompt (mustappear at end)__
;__                                                                      __
;___________________________________________________________             _________________

[sblaster.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T1 or T3 (or no T
;specifier), and no other "clone" variable exists (ULTRASND, MVSOUND,etc.) ;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T1
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOL



.SPECIAL_TEXT
Selezionate questo driver per il Sound Blaster, Sound Galaxy,
Thunderboard o per l'adattatore Pro Audio Spectrum. Le altre schede
sonore non direttamente supportate possono funzionare egualmente in
questo driver, premesso che la loro compatibilit… sulla base
dell'hardware del Sound Blaster non dipenda da drivers di
emulazione o TSR.
.END_SPECIAL_TEXT

;___________________________________________________________
;_________________

[sbpro.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5
;and no other "clone" variable exists
;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T2
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOL

.SPECIAL_TEXT
Questo driver supporta tutte le versioni del Sound Blaster Pro e
adattatori compatibili al 100%. Si sconsiglia di usarlo con il
Sound Blaster 16 o AWE32.
.END_SPECIAL_TEXT

;___________________________________________________________________________ _

[sb16.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T6
;
;Default I/O parms from BLASTER (I/O address only)
;

.E BLASTER
.T3
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Selezionate questo driver per avere un audio digitale di alta qualit… dal
vostro Sound Blaster 16 o AWE32.
.END_SPECIAL_TEXT
;___________________________________________________________________________ _

[rap10.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.HIGH_DMA_PAIRS
.SPECIAL_TEXT
ATTENZIONE: Nell'auto identif della scheda Roland RAP-10, il driver
verifica che ci sia il RAP-10 con un indirizzo di ingresso/uscita (I/O)
pari a 320H o 330H. Il driver NON verifica il canale DMA (accesso dir.
memoria) della scheda o i valori di IRQ. Se la scheda RAP-10 non Š
configurata per l'IRQ 9 , o i canali 5 e 6 del DMA sono usati da
un'altra scheda, al pross. menu SELEZIONATE l'op."Skip auto-detection 
and configure driver manually,  ed immettetei corretti valori di I/O per 
la vostra scheda. In caso contrario il sistema si blocca, o il sonoro 
subisce un effetto"accelerato". 
.END_SPECIAL_TEXT



;___________________________________________________________________________ _ [proaudio.dig]

;
;Selected by default if CONFIG.SYS contains MVSOUND string
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Usando questo driver avrete a disposizione un audio digitale stereo con
tutte le versioni del Media Vision Pro Audio Spectrum.
Se incontrate dei problemi, dovreste invece selezionare il driver
compatibile con Sound Blaster. Il programma di utilit… MVSOUND.SYS di
Media Vision deve essere caricato in memoria altrimenti la vostra scheda
non pu_ essere identificata.
.END_SPECIAL_TEXT


;____________________________________________________________________________

[ultra.dig]

;
;Selected by default if environment contains ULTRASND variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E ULTRASND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Quando usate questo driver, assicuratevi che tutti i programmi di
utilit… Gravis tipo SBOS, UltraMID o Mega-Em, siano inattivi. Il
software del vostro sistema UltraSound dovrebbe essere versione 2.0
o superiore.
.END_SPECIAL_TEXT


;____________________________________________________________________________

[jammer.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
New Media Corporation WaveJammer(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
La scheda WaveJammer prodotta dalla New Media Corporation d… un
audio portatile di alta qualit… per computers a base PCMCLA. Per
ascoltare musica FM con il WaveJammer, selezionate il driver di Ad
Lib(R) Music Synthesizer Card.
.END_SPECIAL_TEXT



;___________________________________________________________________________ _ 
[sndscape.dig]

;
;Selected by default if environment contains SNDSCAPE variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E SNDSCAPE
.IOD

.NAME
Ensoniq SoundScape(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
Selezionate questo driver se avete un Ensoniq SoundScape(TM) o una
scheda audio compatibile
.END_SPECIAL_TEXT


;___________________________________________________________________________ _

[sndsys.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
Microsoft(R) Windows(TM) Sound System or 100% compatible






.SPECIAL_TEXT
Se la vostra scheda Š compatibile con il Microsoft Windows Sound System,
selezionate questo driver.
Se il Windows Sound System non pu• usare il canale 1 del DMA, SelezionaTe
un altro canale usando "Skip auto-detection and configure driver 
manually"  Con Windows 95 o un altro sistema che consente l'utilizzo 
immediato del gioco (Plug-n-Play), potreste controllare con il Device 
Manager quale indirizzo di I/O viene attualmente usato dalla vostra 
scheda del Windows Sound System.
.END_SPECIAL_TEXT

;____________________________________________________________________________

[adrv688.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
ESS Technology ES688 Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
Questo driver supporta i sistemi dotati di un insieme di chip ES688 per 
ESS (sistema di commutazione elettronica).
.END_SPECIAL_TEXT


;____________________________________________________________________________

[mpu401.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Molti sintetizzatori General MIDI supportano l'hardware standard di
interfaccia ROLAND MPU-401 MIDI. Comprendono il Roland Sound
Canvas, RAP-10 e comp., e le carte-figlia complemen per I Sound
Blaster 16.I dispositivi MPU-40 offrono un gran livello di riprod. e 
qualit… del suono, ma chi usa le unit… di contr. Adaptec SCSI puo' 
servirsi di "Skip auto-detection and configure driver manually" del 
pross. menu per ridurre problemi di identificazione del MPU-40. Con la
Creative Labs AWE-32, selez. "Creative Labs AWE-32(TM) General MIDI". 
.END_SPECIAL_TEXT


;____________________________________________________________________________

[sndscape.mdi]

;
;Selected by default if environment contains SNDSCAPE variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E SNDSCAPE
.IOD

.NAME
Ensoniq SoundScape(TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
Se avete una Ensoniq SoundScape(TM) o scheda audio compatibile,
selezionate questo driver.
.END_SPECIAL_TEXT

;____________________________________________________________________________

[ultra.mdi]

;
;Selected by default if environment contains ULTRASND variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E ULTRASND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Quando usate questo driver, assicuratevi che tutti i programmi di
utilit… Gravis tipo SBOS, UltraMID o Mega-Em, siano inattivi. Il
software del vostro sistema UltraSound dovrebbe essere versione 2.0 o
superiore. 
.END_SPECIAL_TEXT

;____________________________________________________________________________

[sbawe32.mdi]

;
;Selected by default if AUTOEXEC contains AWEUTIL string
;
;Default I/O parms from driver
;

.A AWEUTIL
.IOD

.NAME
Creative Labs AWE-32(TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
Se usato con la scheda Creative Labs AWE-32, questo driver offre una
sintesi musicale General MIDI di qualit… d'onda. Per l'audio digitale si 
dovr… selezionare il driver "Creative Labs Sound Blaster 16 o AWE-32".

.END_SPECIAL_TEXT

;____________________________________________________________________________

[sblaster.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T1 or T3 (or no T
;specifier), and no other "clone" variable exists (ULTRASND, MVSOUND,etc.) ;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T1
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA



.SPECIAL_TEXT
Questo driver pu• essere usato con qualsiasi scheda di sintetizzazione 
musicale FM compatibile con Sound Blaster che non si appoggi ad un
software TSR per la compatibilit… FM del Sound Blaster. Gli utenti di
schede pi— sofisticate su base General MIDI, dovrebbero selezionare il
driver di Sound Blaster solo se incontrano problemi con il driver General 
MIDI della scheda, in quanto il meno aggiornato insieme di chip Sound 
Blaster OPL-2 non offre la qualit… superiore del sonoro messa a 
disposizione da dispositivi pi— moderni.
.END_SPECIAL_TEXT


;____________________________________________________________________________

[sbpro2.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T6 or >, andAUTOEXEC does ;not contain AWEUTIL string
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T3
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NA AWEUTIL
.IOB
.IOA

.NAME
Creative Labs Sound Blaster(TM) 16

.SPECIAL_TEXT
Questo driver Š stato progettato per l'uso con gli adattatori Sound
Blaster 16 che non sono dotati delle carte-figlia General MIDI del
tipo Wave Blaster.

Nonostante il driver del Sound Blaster 16 sia in grado supportare AWE
32, per ottenere la qualit… ottimale del sonoro gli utenti dovrebbero
selezionare il driver "Creative Labs AWE-32(TM) General MIDI".
.END_SPECIAL_TEXT

;____________________________________________________________________________

[sbpro2.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5,
;no other "clone" variable exists, and inp(388) == 0x00
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T2
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Se il vostro Sound Blaster Pro Š un modello "aggiornato" dotato del
sintetizzatore Yamaha OPL-3, o se la vostra musica non suona bene con
l'altro driver di Sound Blaster Pro, dovrete selezionare questa
opzione. 
.END_SPECIAL_TEXT




;____________________________________________________________________________

[sbpro1.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5,
;no other "clone" variable exists, and inp(388) == 0x06
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T2
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Selezionando questo driver, gli utenti delle prime versioni della
scheda Sound Balster Pro potranno ascoltare musica stereo FM 18-voci 2
operatori. Comunque la maggior parte delle schede Sound Blaster Pro e
loro compatibili compreso il Sound Blaster 16 usano OPL-3, un insieme
di chip di maggior potenza. Con queste schede pi— recenti, dovreste
invece selezionare il driver "Creative Labs Sound Blaster Pro(TM)".
.END_SPECIAL_TEXT

;____________________________________________________________________________

[pas.mdi]

;
;Selected by default if MVSOUND exists in CONFIG.SYS, and inp(388) ==0x06 ;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
La selezione di questo driver Š limitata agli utenti delle schede Pro
Audio Spectrum meno recenti prodotte dalla Media Vision. Per consentire 
l'identificazione della scheda, Š necessario caricare in memoria il 
programma di utilit…_ MVSOUND.SYS della Media Vision.
.END_SPECIAL_TEXT


;____________________________________________________________________________

[pasplus.mdi]

;
;Selected by default if MVSOUND exists in CONFIG.SYS, and inp(388) ==0x00 ;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Gli utenti delle schede Pro Audio Spectrum Plus e Pro Audio Spectrum 16 
della Media Vision dovrebbero selezionare questo driver. Per consentire 
l'identificazione della scheda, Š necessario caricare in memoria il 
programma di utilit… MVSOUND.SYS della Media Vision.
.END_SPECIAL_TEXT


;____________________________________________________________________________

[adlibg.mdi]

;
;Selected by default if GOLD variable exists in AUTOEXEC.BAT
;
;Default I/O parms from driver
;

.E GOLD
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Questo driver supporta la scheda Ad Lib Gold Music Synthesizer in modo 
FM a 4-operatori.
.END_SPECIAL_TEXT



;____________________________________________________________________________

[adlib.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Questo driver pu• essere usato con qualsiasi scheda di sintetizzazione
di musica FM compatibile con Ad Lib che non si appoggia al software di
TSR per la compatibilit… tra Ad Lib e FM. Gli utenti di schede piu
sofisticate su base General MIDI, dovrebbero selezionare il driver di
Ad Lib solo se incontrano problemi con il driver General MIDI della
scheda, in quanto il meno recente insieme di chip Ad Lib OPL-2 non
offre la qualit… superiore del sonoro messa a disposizione da
dispositivi pi— moderni.
.END_SPECIAL_TEXT



;___________________________________________________________________________ _ 
[opl3.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.NAME
ESS Technology ES688 FM Audio


.SPECIAL_TEXT
Questo driver supporta i sistemi dotati di un insieme di chip ES688 per
ESS (sistema di commutazione elettronica).
.END_SPECIAL_TEXT



;___________________________________________________________________________ _ 
[esfm.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Configuration from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
ESS Technology ES1688, ES1788, ES1888 Enhanced FM Audio

.SPECIAL_TEXT
Questo driver supporta i sistemi dotati di chip ES1688, ES1788 o ES 1888
per ESS (sistema di commutazione elettronica). Questo driver offre una
riproduzione migliore della musica FM. Se si verificano problemi,
selezionate invece il driver "ESS Technology ES688 FM Audio'.
.END_SPECIAL_TEXT


;___________________________________________________________________________ _

[opl3.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Questo driver pu• essere usato con tutti i sintetizzatori di musica FM
che si basano sul Yamaha OPL-3, compresi quelli non supportati da
qualsiasi altro driver elencato.
.END_SPECIAL_TEXT


;____________________________________________________________________________

[mt32mpu.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Sebbene il Roland MT-32 non sia compatibile con il General MIDI, usa
l'hardware standard di interfaccia MPU-401 per comunicare con le
applicazioni. I proprietari di MT-32 che usano unit… di controllo
Adaptec SCSI potranno selezionare l'opzione "Skip auto-detection and
configure driver manually (Ometti l'auto-identificazione e configura
il driver manualmente)" del menu successivo per ridurre la possibilit… 
di problemi di identificazione del MPU-40.
.END_SPECIAL_TEXT

;____________________________________________________________________________

[tandy.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration allowed
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Questo driver supporta la musica a 3 voci compatibile con Tandy
1000. 
.END_SPECIAL_TEXT


;____________________________________________________________________________

[pcspkr.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration allowed
;

.ND
.ION
.SPECIAL_TEXT
Questo driver offre supporto musicale all'altoparlante interno (1
voce) dei PC IBM, con una sintesi musicale di scarsa qualita.
.END_SPECIAL_TEXT










